|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Focos MultiLED** | **Lumen** | **Cobertura** |
| **4x75W MultiLED** | **36900 lm** | **1500 m2** |



Imagen con fines ilustrativos.

**MT55 PRO01**

**Italtower Srl P.Iva 04725890281**

**Via Meucci 5-11, 35028 www.italtower.com**

**Piove di Sacco (PD) – Italy info@italtower.com**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos de rendimiento**  |  |
| **Frequencia nominal**  | **50 Hz** |
| **Voltaje**  | **230 V** |
| **Potencia nominal**  | **/** |
| **Temperatura de funcionamiento** | **-30/+50** |
| **Nivel sonoro** | **0 dB** |
| **Consumo energético**  | **Con luces encendidas** |
|  **Consumo**  | **4x75w =0.3 Kw**  |
| **Datos del mástil galvanizado**  |  |
| **Altura** | **5.5 m** |
| **Sistema de elevación** | **Manual** |
| **Rotación** | **/** |
| **Resistencia al viento** | **80 Km/h** |
| **Remolque**  |  |
| **Remolque**  | **Estacionario** |
| **Llantas**  | **/** |
| **Sótano** | **/** |
| **Estabilizadores**  | **4** |
| **Barnizado** | **/** |
| **Datos de transporte** |  |
| **Dimensión** | **197x37x63** |
| **Peso**  | **105 kg** |
| **Su camión** | **A pedido** |



**MT55 PRO01**

**Italtower Srl P.Iva 04725890281**

**Via Meucci 5-11, 35028 www.italtower.com**

**Piove di Sacco (PD) – Italy info@italtower.com**